

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO CARRELLO** | FRONTALE |
| **MARCA** | LINDE |
| **MODELLO** | H80 |
| **ANNO DI PRODUZIONE** | 2001 |
| **ORE DI LAVORO** | 4.005 |
| **PORTATA KG** | 8000 KG |
| **ALIMENTAZIONE** | DIESEL |
| **NUMERO RUOTE** | 6 |
| **COMANDI** | LEVE MECCANICHE |
| **TIPO DI GOMME** | SUPERELASTICHE |
| **MONTANTE** | STANDARD 3.930 mm |
| **ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO** | - |
| **STATO USURA GOMME** | 50% - 20% (POST.) |
| **OPTIONAL** | BRANDEGGIO SUPERIORE – TRASLATORE AGGANCIATO |
| **DETTAGLI/DESCRIZIONE** | MOTORE REVISIONATO NUOVO DA DEUTZ |

